Title: STM32 Jlink & STLink 连接失败

Time: 2016-1-13 17:01:24

1. STM32 开发板作调试板

下载时报错：Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled

1. 检查options for Target（未解决问题）

2、（向贵州）STM32 开发板自身BUG，换JLink仿真器

报错：

\* JLink Info: STM32 (connect): Can not attach to CPU. Trying connect under reset.

Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled

1.怀疑JLink仿真器与板子之间的连线关系不正确：

根据STM32 用户手册，一一连接VDD、CLK等引脚（未解决问题）

2.根据错误百度问题：可能是杜邦线或者接线座不稳定造成

解决办法：降低Jlink Target Driver Setup——> Max 频率（成功: 5MHz->500KHz）